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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  /  01 · ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Оребрённые трубы
Заполните известные данные или приложите чертёж. Уточняющие требования и схема — на стр. 2. «Н/Д» — нет данных; «Н/П» — неприменимо. Для разных типоразмеров используйте отдельные листы.
01  Сведения о запросе
Запрос №: ______________   Дата: ______________   Редакция данных: ______________
	Организация / конечный заказчик
	

	Объект / технологическая позиция
	

	Контактное лицо / должность
	

	Телефон / электронная почта
	

	Задача
	□ Поставка готовых труб
□ Оребрение труб заказчика

	Желаемый срок / адрес поставки
	


02  Исполнение и количество
	Тип оребрения
	□ Биметаллическое накатное
□ Навивное: G / L / LL / KL   □ По чертежу   □ Подобрать

	Материал несущей трубы / ГОСТ, ТУ
	

	Материал оребрения / ГОСТ, ТУ
	

	Количество / общий метраж
	Количество: ________ шт.; общий метраж: ________ м

	Назначение / рабочая температура
	Назначение: ____________________; T: ________ °C


Тип оребрения указывается как требование заказчика. Возможность изготовления подтверждается после проверки исходных данных.
03  Основные геометрические параметры
	Обозн.
	Параметр
	Значение, мм

	d
	Наружный диаметр несущей трубы
	

	s
	Толщина стенки несущей трубы
	

	L
	Общая длина несущей трубы
	

	D
	Наружный диаметр по вершинам рёбер
	

	t
	Шаг оребрения
	

	Lор
	Длина оребрённой части
	

	l₁
	Длина первого конца без рёбер
	

	l₂
	Длина второго конца без рёбер
	

	b
	Толщина ребра / ленты; место измерения — по чертежу
	

	h
	Высота ребра; база измерения — на стр. 2
	



Для одного непрерывного участка оребрения: L = l₁ + Lор + l₂. Промежуточные гладкие участки и нестандартный профиль задаются чертежом. Ширину исходной ленты при необходимости укажите отдельно на стр. 2.
	Чертёж / обозначение трубы / редакция
	


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  /  02 · УТОЧНЯЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Профиль оребрения
и требования к поставке
Организация: ____________________   Позиция: ______________   Редакция данных: ______
04  Схема обозначений и уточнение профиля
[image: ]
Условная схема обозначений. Для биметаллического и другого профиля фактическое основание ребра и допуски задаются чертежом.
	База измерения высоты h
	□ От наружной поверхности несущей трубы
□ От основания ребра; диаметр основания: _____ мм

	Биметалл: остаточная толщина оболочки, мм
	

	Ширина исходной ленты, мм (при необходимости)
	

	Допуски / прямолинейность / особые участки
	

	Коэффициент оребрения, если задан
	Значение: ______; определение / ТЗ: ______________


05  Обработка, контроль и отгрузка
	Покрытие концов труб
	□ Да   □ Нет   □ Согласовать

	Материал покрытия / длина зоны покрытия
	

	Промывка от смазочно-охлаждающей жидкости
	□ Да   □ Нет   □ Согласовать

	Осветление поверхности, если требуется
	□ Да   □ Нет   □ Согласовать; способ: _____________

	Обработка торцов / защита концов
	

	Контроль / документы на материалы / маркировка
	

	Упаковка / консервация / особые требования
	

	Для труб заказчика: состояние / документы
	


06  Приложения и подтверждение данных
□ Чертёж   □ Спецификация   □ Фото образца   □ Требования к качеству   □ Иное
	Файлы, номера и редакции
	



Подготовил: _______________________   Дата: __________   Подпись: ______________
Направьте заполненный лист и приложения на nevahimmash@nevahimmash.ru.

	НХ-ОЛ-ОТ  ·  Ред. 1.0 / 10.09.2026
	Стр. 1 из 1


image2.png
—
 ———
\/r\h‘





image1.png
HERE L XUMMALL








